1a /1c

1.a) Las siglas I2C hace referencia a Inter-Integrated Circuit. Es un bus que se utiliza para la comunicación interna entre diferentes partes de un circuito

1.c) Un shield es un PCB que se conecta a la placa de Arduino mediante la unión directa de cada uno de sus pines. La función que cumple el shield es la de aumentar las capacidades de la placa Arduino. Existen shields correspondientes para cada placa Arduino en particular.